**广州网路通讯设备有限公司**

**工程宝领导品牌**

网址： http://www.wanglu.com.cn/邮箱：sales@wanglu.com.cn



激 光 测 距 仪

**金属外壳，小巧精美**

**测试距离40m**

**长续航，可测10000次**

**毫米级精度±2mm**

**适用家装，线缆布线测量**

# 毫米级精度 长续航 金属外壳 小巧便携

 

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | 激光测距仪 |
| 量程 | 0.03-40m |
| 激光测量精度 | ±2mm |
| 激光等级 | 2 |
| 激光类型 | 620-670nm |
| 输出功率 | P<1mW |

**功能介绍**

|  |  |
| --- | --- |
| 电量显示 | **√** |
| 前后基准 | **√** |
| 单位切换 | **√** |
| 可充电 | **√** |
| 单次测量 | **√** |
| 连续测量 | **√** |
| 最大最小值 | **√** |
| 面积测量 | **√** |
| 体积测量 | **√** |
| 一次勾股测量 | **√** |
| 二次勾股测量 | **√** |
| 自动关机 | **√** |
| LCD背光 | **√** |

|  |  |
| --- | --- |
| 激光自动关闭（秒） | 20 |
| 显示屏背光自动关闭（秒） | 30 |
| 按键数量 | 3 |
| **电源（电池）** | |
| 电池容量 | 250mAh |
| 电池电压 | 3.7V |
| 测量续航 | 10000次 |
| **其他参数** | |
| 尺寸 | 13x21x56mm |
| 重量 | 28g |
| 材质 | 铝合金+ABS |
| 工作温度（℃） | 0-40 |
| 存储环境（℃） | -20-70 |

地址：广州市萝岗开泰大道瑞泰路2号德浩集团大楼C栋2楼

联系电话：020— 87566118/87566228